РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область

Шуйский муниципальный район



**СОВЕТ ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

пятоГО соЗЫВА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**р е ш е н и е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

г. Шуя

**Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Шуйского муниципального района Ивановской области**

В соответствии со статьей 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, статьей 8.1 Закона Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шуйского муниципального района, Совет Шуйского муниципального района

**Р Е Ш И Л :**

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Шуйского муниципального района Ивановской области (приложение № 1).

2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

**Глава Шуйского муниципального района С.А. Бабанов**

**Председатель Совета Шуйского**

**муниципального района В.Е. Филиппова**

Приложение № 1

Местные нормативы

градостроительного проектирования

Шуйского муниципального района Ивановской области

1. Местные нормативы градостроительного проектирования Шуйского муниципального района Ивановской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 8.1 Закона Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории Ивановской области" и устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шуйского муниципального района Ивановской области.

2. Нормативы включают в себя:

- основную часть (совокупность и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 2 и 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шуйского муниципального района) (раздел I);

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов (раздел II);

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов (раздел III).

3. В главе 1.1 раздела I Нормативов приведены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для Шуйского муниципального района, в соответствии с частью 2 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Совокупность и предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами местного значения, указанные в пунктах 2 и 3, приведены в табличной форме.

5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для Шуйского муниципального района, указанные в пункте 4, следует принимать в соответствии с таблицами 1.1.1 - 1.1.7 главы 1.1 раздела I Нормативов.

8. Наличие в графах таблиц знака " - " означает, что данный показатель не применяется.

9. Расчетные показатели могут быть дифференцированы применительно к различным территориям в границах Шуйского муниципального района.

**Раздел I. Основная часть**

**Глава 1.1. Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов**

**для населения Шуйского муниципального района**

Таблица 1.1.1.

Расчетные показатели

для автомобильных дорог местного значения Шуйского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |
| минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Автомобильные дороги местного значения | Плотность магистральной улично-дорожной сети в городских районах индивидуальной жилой застройки (городах с преимущественно индивидуальной жилой застройкой), км/кв. км | Шуйский муниципальный район | 1,25 | - | - | - | - |
| Места для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенные вблизи от мест проживания | Количество машино-мест на 1 квартиру жилого дома бизнес-класса | Шуйский муниципальный район | 2,0 | 2,0 | Лин., м | 800 | 800 |
| Количество машино-мест на 1 квартиру жилого дома экономкласса | Шуйский муниципальный район | 1,2 | 1,2 | Лин., м | 800 | 800 |
| Количество машино-мест на 1 квартиру жилого дома муниципального фонда | Шуйский муниципальный район | 1,0 | 1,0 | Лин., м | 800 | 800 |
| Количество машино-мест на 1 квартиру жилого дома специализированного фонда | Шуйский муниципальный район | 0,7 | 0,7 | Лин., м | 800 | 800 |
| Места для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при поездках с различными целями | Количество кв. м общей площади административных (офисных) помещений объекта на 1 машино-место | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | 200 - 220 | Лин., м | 250 |
| Количество кв. м общей площади административных (офисных) помещений объекта на 1 машино-место | Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | 100 - 120 | Лин., м | 250 |
| Количество кв. м общей площади административных (офисных) помещений объекта на 1 машино-место | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 50 - 60 | Лин., м | 250 |
| Количество кв. м общей площади операционного зала (залов), административных (офисных) помещений объекта на 1 машино-место | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом | 30 - 35 | Лин., м | 250 |
| Количество кв. м общей площади административных (офисных) помещений объекта на 1 машино-место | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала | 55 - 60 | Лин., м | 250 |
| Количество машино-мест на 4 преподавателя и сотрудника организации | Образовательные организации, реализующие программы высшего образования | 1 | Лин., м | 250 |
| Количество машино-мест на каждые 10 студентов очной формы обучения, занимающихся в одну смену | 1 | Лин., м | 250 |
| Количество машино-мест на 3 преподавателя и сотрудника организации | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | 1 | Лин., м | 250 |
| Количество кв. м общей площади клубных помещений объекта на 1 машино-место | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | 20 - 25 | Лин., м | 250 |
| Количество кв. м общей площади административных (офисных), лабораторных помещений объекта на 1 машино-место | Научно-исследовательские и проектные институты | 140 - 170 | Лин., м | 250 |
| Количество машино-мест на 8 работающих в смежных сменах | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | 1 | Лин., м | 250 |
| Количество машино-мест на 160 работающих в двух смежных сменах | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1 | Лин., м | 250 |
| Количество кв. м общей площади складских помещений объекта на 1 машино-место | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | 30 - 35 | Лин., м | 150 |
| Количество кв. м общей площади торговых залов объекта на 1 машино-место | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 40 - 50 | Лин., м | 150 |
| Количество кв. м общей площади торговых залов объекта на 1 машино-место | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | 60 - 70 | Лин., м | 150 |
| Количество кв. м общей площади рынка на 1 машино-место | Рынки универсальные и непродовольственные | 30 - 40 | Лин., м | 150 |
| Количество кв. м общей площади рынка на 1 машино-место | Рынки продовольственные и сельскохозяйственные | 40 - 50 | Лин., м | 150 |
| Количество посадочных мест на 1 машино-место | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | 4 - 5 | Лин., м | 150 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Бани | 5 - 6 | Лин., м | 250 |
| Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место | Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 10 - 15 | Лин., м | 150 |
| Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место | Салоны ритуальных услуг | 20 - 25 | Лин., м | 250 |
| Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино-место | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 1 - 2 | Лин., м | 250 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 6 - 8 | Лин., м | 400 |
| Количество зрительских мест на 1 машино-место | Театры городского и (или) областного значения | 4 - 7 | Лин., м | 250 |
| Количество зрительских мест на 1 машино-место | Другие театры и конференц-залы | 15 - 20 | Лин., м | 250 |
| Количество зрительских мест на 1 машино-место | Киноцентры и кинотеатры городского и (или) областного значения | 8 - 12 | Лин., м | 250 |
| Количество зрительских мест на 1 машино-место | Прочие киноцентры и кинотеатры | 15 - 25 | Лин., м | 250 |
| Количество постоянных мест в читальных залах на 1 машино-место | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 6 - 8 | Лин., м | 250 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место (не менее 10 машино-мест на объект) | Объекты религиозных конфессий | 8 - 10 | Лин., м | 250 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | 4 - 7 | Лин., м | 250 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Бильярдные, боулинги | 3 - 4 | Лин., м | 250 |
| Количество посадочных мест на трибунах на 1 машино-место | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 25 - 30 | Лин., м | 400 |
| Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 м2 | 25 - 40 | Лин., м | 250 |
| Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место | То же, общей площадью 1000 м2 и более | 40 - 55 | Лин., м | 250 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | 8 - 10 | Лин., м | 250 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом площадью 1000 - 2000 м2 | 10 | Лин., м | 250 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | 5 - 7 | Лин., м | 250 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | 3 - 4 | Лин., м | 250 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Аквапарки, бассейны | 5 - 7 | Лин., м | 250 |
| Количество единовременных посетителей на 1 машино-место | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | 6 - 7 | Лин., м | 250 |
| Количество пассажиров дальнего следования на 1 машино-место | Железнодорожные вокзалы | 8 - 10 | Лин., м | 150 |
| Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место | Автовокзалы | 10 - 15 | Лин., м | 250 |
| Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место | Аэровокзалы | 6 - 8 | Лин., м | 250 |
| Количество пассажиров в час пик на 1 машино-место | Речные порты | 7 - 9 | Лин., м | 250 |
| Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей | Пляжи и парки в зонах отдыха | 15 - 20 | Лин., м | 400 |
| Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей | Лесопарки и заповедники | 7 - 10 | Лин., м | 1000 |
| Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 10 - 15 | Лин., м | 250 |
| Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей | Береговые базы маломерного флота | 10 - 15 | Лин., м | 250 |
| Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 3 - 5 | Лин., м | 250 |
| Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха | 7 - 10 | Лин., м | 150 |
| Автозаправочные станции | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования, на 1 топливораздаточную колонку | Муниципальные районы и городские округа Ивановской области | 1200 | - | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания автомобилей | Количество автомобилей, зарегистрированных на территории соответствующего муниципального образования, на 1 пост на станции технического обслуживания | Муниципальные районы и городские округа Ивановской области | 200 | - | Не нормируется |
| Остановочные пункты городского общественного пассажирского транспорта | Максимальное расстояние между остановками в застроенной части населенного пункта | Городской населенный пункт Шуйского муниципального района | 600 | - | Лин., м | 500 | - |

Примечания:

1. Для мест хранения автомобилей нормируемой территорией являются земельные участки, занятые объектами капитального строительства различного функционального назначения. При размещении многофункциональных объектов расчет потребности в машино-местах производится отдельно для каждого из функциональных блоков, после чего полученные результаты суммируются. Линейная доступность устанавливается от нормируемого объекта.

2. Количество парковочных мест легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при поездках с различными целями около зданий и комплексов многофункциональных, зданий судов общей юрисдикции, зданий и сооружений следственных органов, гостиниц, зданий и помещений медицинских организаций определяется в соответствии со сводами правил (СП), определяющих требования к данным объектам.

3. Габариты машино-места следует принимать в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств", утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2014 N 120-ст, с учетом требований, предъявляемых действующим законодательством к габаритам машино-мест для размещения транспортных средств маломобильных групп населения.

4. Если действующим законодательством установлены иные предельные значения территориальной доступности для машино-мест, на которых располагаются транспортные средства маломобильных групп населения, то применяются такие нормы.

5. Потребность в участках автозаправочных станций следует принимать в соответствии с пунктом 11.41 СП 42.13330.2016.

6. В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в городе Иваново до 600 м, в прочих населенных пунктах - до 800 м.

Таблица 1.1.2.

Расчетные показатели

для муниципальных образовательных организаций Шуйского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |
| минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Общеобразовательная организация | Количество воспитанников на 1 объект, чел. | Шуйский муниципальный район | 892 | 201 | Лин., м | 500 | 4000 (для начального образования - не более 2000) |
| Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | Шуйский муниципальный район | 95 | 45 |
| Дошкольные образовательные организации | Количество воспитанников на 1 объект, чел. | Шуйский муниципальный район | 174 | 62 | Лин., м | 300 (в малоэтажной застройке - 500) | 500 |
| Число мест в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, ед. | Шуйский муниципальный район | 65 | 45 |
| Организации дополнительного образования детей | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами, % | Шуйский муниципальный район | 70 - 75 | 70 - 75 | Трансп., мин. | 30 | 30 |
| Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, ед. | Шуйский муниципальный район | 75 | 75 |
| Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций, в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях, ед. | Шуйский муниципальный район | 45 | 65 |
| Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования, ед. | Шуйский муниципальный район | 30 | 10 |
| Организации дополнительного образования детей, реализующие предпрофессиональные программы в области искусств (детские школы искусств) | Охват детей в возрасте от 6,5 до 16 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусства, % | Шуйский муниципальный район | 12 | 12 | Трансп., мин. | 30 | 30 |
| Количество объектов на населенный пункт с числом жителей от 3,0 до 10,0 тыс. чел. | Населенные пункты с числом жителей от 3,0 до 10,0 тыс. чел. | 1 | 1 |
| Охват обучающихся 1 - 9 классов общеобразовательных организаций дополнительными предпрофессиональными программами в области искусства, % | Населенные пункты с числом жителей более 10,0 тыс. чел. | 12 | 12 |

Примечания:

1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования местного значения принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. При вместимости общеобразовательной организации, учащихся (при наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы):

- свыше 40 до 400 - 55 м2 на одного учащегося; свыше 400 до 500 - 65 м2 на одного учащегося; свыше 500 до 600 - 55 м2 на одного учащегося; свыше 600 до 800 - 45 м2 на одного учащегося; свыше 800 до 1100 - 36 м2 на одного учащегося; свыше 1100 до 1500 - 23 м2 на одного учащегося; свыше 1500 до 2000 - 18 м2 на одного учащегося; свыше 2000 - 16 м2 на одного учащегося.

3. При расстояниях свыше нормируемой территориальной доступности для обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. Расстояние от места проживания до места сбора не должно быть более 1 км.

Таблица 1.1.3.

Расчетные показатели

для объектов массового спорта Шуйского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование нормируемых показателей | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |
| минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| - | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм) к 2020 г., чел. на 1000 жит. | Шуйский муниципальный район | 34 | - |
| - | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм) к 2025 г., чел. на 1000 жит. | Шуйский муниципальный район | 82 | - |
| - | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм) к 2030 г., чел. на 1000 жит. | Шуйский муниципальный район | 122 | - |
| Стадионы с трибунами вместимостью более 1000 мест | Количество объектов на один городской округ или муниципальный район | Шуйский муниципальный район | 1 | не нормируется |
| Универсальные спортивные залы с площадью пола не менее 4600 кв. м | Количество объектов на один городской округ или муниципальный район | Шуйский муниципальный район | 1 | не нормируется |
| Универсальные спортивные залы с площадью пола не менее 1800 кв. м | Количество объектов на один городской округ или муниципальный район | Шуйский муниципальный район | 1 | не нормируется |
| Бассейны с основной ванной длиной 25 м | Количество объектов на один городской округ или муниципальный район | Шуйский муниципальный район | 1 | не нормируется |

Примечания:

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. При подготовке документов территориального планирования муниципальных образований при определении единой пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений необходимо учитывать существующие и планируемые в соответствии с документами территориального планирования Ивановской области объекты спорта Ивановской области.

Таблица 1.1.4.

Расчетные показатели

для объектов местного значения в области культуры Шуйского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |
| минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Детская библиотека | Количество объектов на район | Шуйский муниципальный район  | 1 | Трансп., мин. | 60 | 60 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | Количество объектов на район | Шуйский муниципальный район | 1 |  | Трансп., мин. | 60 | 60 |
| Количество объектов на городское поселение | Городское поселение Шуйского муниципального района | 1 | Трансп., мин. | 30 | 30 |
| Количество объектов на сельское поселение | Сельские поселения Шуйского муниципального района | - | 1 | Трансп., мин. | - | 30 |
| Межпоселенческая библиотека | Количество объектов на район | Шуйский муниципальный район | 1 | Трансп., мин. | 60 | 60 |
| Общедоступная библиотека с детским отделением | Количество объектов на каждые 20,0 тыс. жит. в городском поселении, ед. | Городское поселение Шуйского муниципального района | 1 | - | Пеш., мин. | 30 | - |
| Трансп., мин. | - | 30 |
| Количество объектов на сельское поселение | Сельские поселения Шуйского муниципального района | - | 1 | Трансп., мин. | - | 30 |
| Филиалы общедоступных библиотек с детским отделением | Количество объектов на каждую 1,0 тыс. жит. | Сельские поселения Шуйского муниципального района | - | 1 | Трансп., мин. | - | 30 |
| Краеведческие музеи | Количество объектов на район | Шуйский муниципальный район | 1 | Трансп., мин. | 60 | 60 |
| Количество объектов на городское поселение | Городское поселение Шуйского муниципального района | 1 | Трансп., мин. | 30 | 30 |
| Концертные залы | Количество объектов на район | Шуйский муниципальный район | 1 | Трансп., мин. | 40 | 40 |
| Концертные творческие коллективы | Количество объектов на городское поселение | Городское поселение Шуйского муниципального района | 1 | Трансп., мин. | 30 | 30 |
| Дом культуры | Количество объектов на каждые 10,0 тыс. жит. | Городское поселение Шуйского муниципального района | 1 | Трансп., мин. | 40 | 40 |
| Количество объектов на сельское поселение | Сельские поселения Шуйского муниципального района | 1 | Трансп., мин. | - | 30 |
| Центр культурного развития | Количество объектов на район | Шуйский муниципальный район | 1 | Трансп., мин. | 40 | 40 |
| Филиал сельского дома культуры | Количество объектов на каждую 1,0 тыс. жит. | Сельские поселения Шуйского муниципального района | - | 1 | Трансп., мин. | - | 30 |
| Кинозал | Количество объектов | Городское поселение Шуйского муниципального района | 1 | - | Трансп., мин. | 30 | - |
| Количество объектов на каждые 3,0 тыс. жит. | Сельские поселения Шуйского муниципального района с численностью населения более 3,0 тыс. жит. | - | 1 | Трансп., мин. | 30 | - |

Примечания:

1. В качестве объекта культуры и искусства принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания. Под "сетевой единицей" следует понимать организацию культуры независимо от формы собственности, оказывающую услуги в пределах одного здания (помещения), а также ее филиалы либо отделы, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, в том числе иных населенных пунктах, либо в помещениях учреждений культуры иных функциональных видов.

2. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц соответствующего вида обслуживания объекта культуры и искусства может быть достигнуто путем их укрупнения (присоединения) за счет организаций, загруженных менее чем на 50% (за исключением учреждений, расположенных в сельской местности), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.

3. Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов культуры и искусства в составе жилых зон и отдельно стоящих объектов культуры и искусства в составе общественно-деловых и рекреационных зон.

4. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

5. На базе общедоступных и детских библиотек необходимо организовывать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Для организации точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам в библиотеке оборудуется место с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и предоставлением доступа к оцифрованным полнотекстовым информационным ресурсам в соответствии с законодательством Российской Федерации о библиотечном деле.

Таблица 1.1.5.

Расчетные показатели для объектов

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения

Шуйского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |
| минимально допустимого уровня обеспеченности |
| гор. н.п. | сел. н.п. |
| Поселки и сельские поселения Шуйского муниципального района, не оборудованные стационарными электроплитами | 950 |
| Поселки и сельские поселения Шуйского муниципального района, оборудованные стационарными электроплитами | 1350 |
| Поселки и сельские поселения Шуйского муниципального района, не оборудованные стационарными электроплитами | 4100 |
| Поселки и сельские поселения Шуйского муниципального района, оборудованные стационарными электроплитами | 4400 |
| Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при наличии централизованного горячего водоснабжения, м3/год на 1 чел. | Шуйский муниципальный район | 120 | - |
| Потребление газа на индивидуально-бытовые нужды населения при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей, м3/год на 1 чел. | Шуйский муниципальный район | 300 | - |
| Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн, л/сут. на 1 жит. | Шуйский муниципальный район | 125 | - |
| Норма водопотребления при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с ванными и местными водонагревателями, л/сут. на 1 жит. | Шуйский муниципальный район | 160 | - |
| Норма водопотребления при застройке с централизованным горячим водоснабжением, л/сут. на 1 жит. | Шуйский муниципальный район | 220 | - |

Примечания:

1. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.

3. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с положениями инструкции по проектированию городских электрических сетей, РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации "ЕЭС России" 31.05.1994 (далее - РД 34.20.185-94).

Таблица 1.1.6.

Расчетные показатели

для объектов муниципального жилищного фонда Шуйского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |
| минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Служебные жилые помещения специализированного жилищного фонда | кв. м общей площади жилых помещений на 1000 человек, имеющих право на предоставление служебного жилого помещения специализированного жилищного фонда | Шуйский муниципальный район | 14000 | 14000 | Не нормируется |
| Жилые помещения специализированного жилищного фонда, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | кв. м общей площади жилых помещений на 1000 человек, имеющих соответствующий статус (детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | Шуйский муниципальный район | 33000 | 33000 | Не нормируется |
| Уровень обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду | кв. м общей площади жилых помещений в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду, на 1000 человек, имеющих право на предоставление жилых помещений в общежитиях специализированного жилищного фонда | Шуйский муниципальный район | 6000 | 6000 | Не нормируется |

Примечания:

1. Право на предоставление специализированного жилищного фонда определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Ивановской области.

2. Размещение объектов специализированного жилищного фонда возможно только в границах населенных пунктов.

Таблица 1.1.7.

Расчетные показатели

муниципальных мест погребения Шуйского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование нормируемых объектов | Нормируемые показатели, ед. изм. | Наименование нормируемых территорий | Расчетные показатели |
| минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| гор. н.п. | сел. н.п. | вид доступности, ед. изм. | гор. н.п. | сел. н.п. |
| Кладбище традиционного захоронения | Площадь объекта на каждую 1,0 тыс. жит., га | Все населенные пункты Шуйского муниципального района | 0,33 | 0,33 | Не нормируется |
| Кладбище урновых захоронений после кремации | Площадь объекта на каждую 1,0 тыс. жит., га | Все населенные пункты Шуйского муниципального района | 0,02 | - |

Примечание:

При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий.

**Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей,**

**содержащихся в разделе I Нормативов**

**Глава 2.1. Материалы по обоснованию расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения населения Шуйского муниципального района**

*2.1.1. Автомобильные дороги местного значения Шуйского муниципального района*

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части автодорог и транспортного обслуживания определяются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Применительно к обеспечению полномочий органов местного самоуправления в Нормативах устанавливаются расчетные показатели для следующих объектов местного значения:

автомобильные дороги местного значения;

места для хранения легковых автомобилей постоянного населения города, расположенные вблизи от мест проживания;

места для паркования легковых автомобилей постоянного и дневного населения города при поездках с различными целями;

автозаправочные станции;

станции технического обслуживания автомобилей;

остановки городского общественного пассажирского транспорта.

В части автодорог местного значения нормируется плотность магистральной улично-дорожной сети в населенных пунктах городского типа. Минимальный расчетный показатель такой плотности равен 2 км/км2, что обусловлено радиусом доступности остановок общественного транспорта. Данный показатель приведен в Рекомендациях по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, разработанных ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1994 году. С учетом положений пункта 11.24 СП 42.13330.2016 в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в малых и средних - до 800 м, данный показатель может быть снижен до 1,25 - в районах индивидуальной застройки в других городах региона. В качестве нижнего порога нормирования установлены города с численностью населения 30,0 тыс. чел., поскольку в меньших по численности городах плотность застройки, как правило, не способствует образованию транспортных потоков, при которых нормирование данного показателя является актуальным.

Для обоснования расчетных показателей мест для хранения автотранспорта используются положения пунктов 11.31, 11.32, таблицы 11.8 и приложения Ж СП 42.13330.2016. Показатели обеспеченности машино-местами жилищного фонда разных классов комфортности снижены в пределах 30%, допустимых примечаниями к таблице 11.8 СП 42.13330.2016 для города Иванова. Это обусловлено более высокой плотностью застройки областного центра.

Объекты дорожного сервиса - автозаправочные станции и станции техобслуживания нормируются в соответствии с положениями пунктов 11.40 - 11.42 СП 42.13330.2016 в зависимости от автопарка в расчетном муниципальном образовании.

Расположение остановок городского общественного пассажирского транспорта (далее - ГорОПТ) обусловлено особенностями сети ГорОПТ, их конкретная дислокация должна определяться в комплексной схеме организации дорожного движения и проектах организации дорожного движения. В Нормативах приводится показатель максимального расстояния между остановочными пунктами и территориальная доступность таких пунктов для различных типов застройки. Значения расчетных показателей обусловлены положениями пунктов 11.24 и 11.25 СП 42.13330.2016.

*2.1.2. Муниципальные образовательные организации Шуйского муниципального района*

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части образования определяются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Для уровня городских и сельских поселений вопросы организации образования не рассматриваются.

Применительно к обеспечению полномочий органов местного самоуправления в настоящих Нормативах устанавливаются расчетные показатели для следующих объектов местного значения:

общеобразовательная организация;

дошкольные образовательные организации;

организации дополнительного образования детей;

организации дополнительного образования детей, реализующие предпрофессиональные программы в области искусств (детские школы искусств).

Для обоснования расчетных параметров использовались Рекомендации.

Общеобразовательная организация

В соответствии с пунктом 1.2.1 Рекомендаций устанавливается норма размещения не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека в городской местности, в сельской местности - на 201 человека. Территориальная доступность определяется пунктами 2.4 и 2.5 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189.

Дошкольные образовательные организации

В соответствии с пунктом 1.2.1 Рекомендаций, устанавливается норма размещения не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника в городской местности, в сельской местности - на 62 воспитанника. Территориальная доступность определяется в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016.

Организации дополнительного образования детей

В соответствии с пунктом 1.2.2 Рекомендаций, потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70 - 75%.

Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории.

*2.1.3. Объекты массового спорта Шуйского муниципального района*

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части физкультуры и спорта определяются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Для определения расчетных показателей объектов спорта использовались Рекомендации-586.

В соответствии с Рекомендациями-586 потребность в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности, который к 2030 году, по предварительным оценкам, достигнет 100%, а также гарантированного объема оказываемых гражданам государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.

В основу определения потребности населения в объектах физкультуры и спорта положен нормируемый показатель - единовременная пропускная способность объектов физкультуры и спорта (ЕПСнорм), которая в Рекомендациях-586 обоснована в размере 12,2% от населения нормируемой территории, или 122 чел. на 1000 жит. Методика расчета единовременной пропускной способности приведена в Рекомендациях-586.

Обоснование значений ЕПСнорм представлено в пункте 2.1.6 Нормативов. Там же, в таблице 2.1.6.1 Нормативов, приведены извлечения из Рекомендаций-586 для расчета единовременной пропускной способности объектов спорта, включенных в Нормативы с учетом региональных климатических особенностей. При этом в разделе 1 Нормативов устанавливаются показатели минимальной обеспеченности объектами спорта в формате "количество объектов на территорию" и показатели доступности таких объектов.

В число объектов местного значения внесены два типа универсальных спортивных залов: с габаритами 24 x 75 м и площадью пола не менее 1800 кв. м, а также с габаритами 48 x 96 м и площадью пола 4600 кв. м, предназначенные для размещения в каждом муниципальном районе или городском округе в зависимости от численности населения. Указанная площадь и габариты обусловлены возможностью организации районных/городских и областных соревнований по широкому спектру видов спорта: легкой атлетики (без беговой дорожки), волейболу, баскетболу в первом случае, а также по футболу и ручному мячу, баскетболу, волейболу - во втором случае.

В приложении Д к СП 42.13330.2016 устанавливаются нормативные показатели для расчета мощностей отдельных спортивных объектов. При этом все они относятся к объектам местного значения.

*2.1.4. Объекты местного значения в области культуры Шуйского муниципального района*

Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в части культуры определяются в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Библиотеки

В части библиотек Рекомендациями-965 нормируются количество объектов на территории муниципальных образований различных типов и т.п. Условия доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания обеспечиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Слепые, слабовидящие имеют право на библиотечное обслуживание и получение экземпляров документов в специальных доступных форматах на различных носителях информации в специальных государственных библиотеках и других общедоступных библиотеках. В целях обеспечения доступности библиотечных услуг для инвалидов по зрению следует предусматривать зоны обслуживания в учреждениях и на предприятиях, где учатся и работают инвалиды по зрению, лечебных и реабилитационных учреждениях.

Пользователям библиотек, независимо от места проживания, должен быть обеспечен доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, для чего рекомендуется на базе бибоиотек муниципального района и сельского поселения организовать точку доступа к полнотекстовым информационным ресурсам.

К полнотекстовым информационным ресурсам, доступ к которым библиотека получает бесплатно, относятся: фонды Национальной электронной библиотеки, которая объединяет фонды публичных библиотек федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.

Музеи

Нормы и нормативы размещения музеев устанавливаются в зависимости от наличия предметов и коллекций, которые отнесены (или могут быть отнесены) к государственной или негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации в целях хранения, сохранности и популяризации культурного наследия.

Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например: археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.

Концертные организации

Концертная организация - это организация, осуществляющая создание, показ (публичное исполнение) и (или) организацию показа концертных программ. К концертным организациям относятся:

- самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п.

К расчету сетевых единиц принимаются концертные организации всех форм собственности. В качестве сетевой единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры (филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений).

В целях удовлетворения потребности населения в академической музыке концертные организации осуществляют гастроли. Гастроли - это показ концертных программ вне места постоянной концертной деятельности исполнителя, в том числе в населенных пунктах собственного региона.

Учреждения культуры клубного типа

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера. За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.

В соответствии с приложением к Рекомендациям-965 определены показатели для расчета мощности театров, кинозалов (таблица 2.1.7.1 Нормативов).

*2.1.5. Объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения Шуйского муниципального района*

Нормируемые показатели электропотребления подготовлены на основании:

1) РД 34.20.185-94;

2) СП 42.13330.2016;

3) Свода правил "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.08.2016 N 602/пр (СП 256.1325800.2016, СП 31-110-2003) (далее - СП 31-110-2003);

4) НТП ЭПП-94 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования;

5) Санитарных норм и правил защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты, утвержденных заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 23.02.1984 N 2971-84;

6) Правил устройства электроустановок (ПУЭ 6-е и 7-е издание).

Расход электроэнергии и потребность в мощности источников следует определять:

- для производственных и сельскохозяйственных предприятий - по опросным листам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным показателям;

- для жилищно-коммунального сектора - в соответствии с РД 34.20.185-94 (с учетом изменений и дополнений к разделу 2 "Расчетные электрические нагрузки"), СП 31-110-2003, а также с учетом Нормативов.

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

2. Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

3. Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует применять в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей электропотребления.

4. Расчет электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами электроснабжения для населения Ивановской области.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется в связи с тем, что население непосредственно объектами электроснабжения не пользуется.

Нормируемые показатели теплоснабжения подготовлены на основании:

1) СП 42.13330.2016;

2) Строительных норм и правил "Тепловые сети", введенных в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 24.06.2003 N 110 (далее - СНиП 41-02-2003).

Основными потребителями тепловой энергии в Ивановской области являются жилищно-коммунальный сектор, включая объекты социальной сферы, и промышленные предприятия.

Тепловые нагрузки потребителей для существующих зданий жилищно-коммунального сектора и действующих промышленных предприятий согласно СНиП 41-02-2003 следует определять по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам.

При расчете удельных часовых расходов тепловой энергии на отопление (ккал/час/м2, ккал/час/м3) этих типов зданий полученная величина нормируемого удельного годового расхода тепловой энергии на отопление зданий базового уровня в кВт·ч/(м2 год) снижается на 30% для построек с 2016 года и на 40% для построек с 2020 года согласно требованиям повышения энергетической эффективности зданий.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется в связи с тем, что население непосредственно объектами теплоснабжения не пользуется.

Нормируемые показатели газоснабжения подготовлены на основании Свода правил "СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 780 (СП 62.13330.2011).

Основная доля перспективных объемов потребляемого газа приходится на теплоэнергетические объекты.

Расход газа на источники тепла должен учитываться по расчету энергетической эффективности системы. Годовой расход газа этой категории потребителей определяется в соответствии с требованиями определения годовых тепловых нагрузок потребителей, подключенных к этому источнику тепла.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется в связи с тем, что население непосредственно объектами газоснабжения не пользуется.

Нормируемые показатели для объектов водоснабжения и водоотведения подготовлены на основании:

1) СП 42.13330.2016;

2) Свода правил "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", принятого постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 N 94 (СП 30-102-99).

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектов водоснабжения приведены в расчете удельного хозяйственно-питьевого водопотребления в населенном пункте на одного человека (среднесуточное) (за год).

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в Своде правил "СНиП 2.09.04-87\* "Административные и бытовые здания", утвержденном приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 782 (СП 44.13330.2011)), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий", утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 N 951/пр, и технологическим данным.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельный расход воды на поливку городских зеленых насаждений принимается равным 50 л/сут. на 1 жителя.

Расход воды на наружное водоснабжение определяется расчетом по СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (таблица 1).

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения и водоотведения не нормируется в связи с тем, что население непосредственно объектами водоснабжения и водоотведения не пользуется.

*2.1.6. Объекты муниципального жилищного фонда Шуйского муниципального района*

При определении расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности служебными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда учитывались следующие принципы:

минимальная общая жилая площадь служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда не должна быть меньше минимальной общей жилой площади жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма;

численность лиц, имеющих право на предоставление служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда, может изменяться в связи с принятием новых нормативных правовых актов.

В соответствии со статьей 98.1 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), предназначены для проживания детей-сирот в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.

Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях, относящихся к специализированному жилищному фонду, определено исходя из нормы, установленной в части 1 статьи 105 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Общие значения расчетных показателей максимально допустимой территориальной доступности объектов жилищного фонда не установлены. Но в соответствии с требованиями статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации только в состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные к жилым территориальным зонам. Следовательно, размещение объектов специализированного жилищного фонда возможно только на территориях населенных пунктов.

*2.1.7. Муниципальные объекты погребения Шуйского муниципального района*

Площади, необходимые для организации объектов погребения, обоснованы положениями СП 42.13330.2016 и МДК 11-01.2002 "Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации".

Минимально допустимый уровень обеспеченности населения муниципального образования объектами ритуальных услуг и местами захоронения принимается по таблице 2.1.7.1 главы 2.1 раздела 2 Нормативов.

Таблица 2.1.7.1.

Минимально допустимый уровень

обеспеченности населения объектами ритуальных услуг

и местами погребения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Единица измерения | Показатель | Обоснование |
| Бюро похоронного обслуживания | объект | 1 | СП 42.13330.2016 |
| Кладбища | га на 1000 чел. | П = 3,3 x 0,1 = 0,33 | МДК 11-01.2002 "Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации" |

Формула расчета П = Пб x К, где:

П - предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мест захоронения;

Пб - базовые показатели обеспеченности местами захоронения - площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища.

Размер земельного участка для кладбища устанавливается из расчета 2 кв. м на место, а также с учетом площади, приходящейся на иные функциональные зоны кладбища: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища.

Как правило, площадь захоронений городских кладбищ с учетом планировочной организации составляет 65% от общей площади согласно МДК 11-01.2002 "Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации".

Отсюда площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища составляет 3,3 кв. м на место;

К - приведенная величина, равная 0,1.

Размещение кладбищ определяется с учетом санитарно-гигиенических требований и предполагает выбор площадки вне границ селитебной территории. Кроме того, объекты ритуальных услуг и места захоронения не относятся к объектам периодического использования, поэтому установление максимальной территориальной доступности нецелесообразно.

Согласно статьям 25, 29 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" органом местного самоуправления должна быть создана специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела определяется органом местного самоуправления.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" в ведении органа местного самоуправления находятся общественные кладбища.

Согласно пункту 5 статьи 16 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" размер предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения умершего устанавливается органом местного самоуправления, размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать сорока гектаров.

**Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в разделе I Нормативов**

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шуйского муниципального района, установленные в Нормативах, применяются при подготовке:

1) документов территориального планирования муниципальных образований;

2) документации по планировке территории для размещения объектов местного значения.

2. В целях наиболее полного учета особенностей городского и сельских поселений Шуйского муниципального района и для соответствия различным направлениям развития территории в соответствии с документами стратегического планирования в разделе I Нормативов отдельные показатели приведены дифференцировано по отношению к различным территориям.

3. Для целей, указанных в пункте 2 настоящего раздела, установлены три типа дифференциации территорий:

а) дифференциация по виду муниципального образования (муниципальный район, городское и сельские поселения);

б) дифференциация по типу населенного пункта (городской/сельский);

в) дифференциация по численности населения в населенных пунктах или муниципальном образовании.

4. Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения устанавливается дифференцировано (транспортная, пешеходная или линейная доступность).

5. Транспортная доступность устанавливается в единицах времени и измеряется как расстояние, преодоленное транспортным средством в заданное время от границы земельного участка, занимаемого объектом местного значения (зона доступности) с учетом имеющейся и проектируемой сети путей сообщения. Вид транспорта выбирается с учетом сложившейся системы сообщений. Расчетная скорость передвижения принимается:

- для автотранспорта граждан при движении по населенному пункту - 40 км/час, при движении за городом - 90 км/час по шоссе и 40 км/ч - по грунтовым дорогам;

- для автотранспорта, оборудованного специальным сигналом (санитарного, пожарного и т.п.), при движении по населенному пункту - 60 км/час, при движении за городом - 110 км/час по шоссе и 40 км/ч по грунтовым дорогам.

6. Пешеходная доступность устанавливается в единицах времени и измеряется как расстояние, пройденное человеком в заданное время со скоростью 5 км/час от границы земельного участка, занимаемого объектом регионального значения (радиус доступности) с учетом значительных преград для пешеходного движения (железные дороги, реки, иные природные объекты).

7. Линейная доступность - это пешеходная доступность, устанавливаемая в единицах длины и образующая радиус доступности объекта.

Приложение 1

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шуйского муниципального района

Перечень

нормативных правовых актов и иных документов, используемых

в местных нормативах градостроительного проектирования

Шуйского муниципального района

1. *Нормативные правовые акты Российской Федерации*

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Жилищный кодекс Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле"

Федеральный закон от 26.05.1996 N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации"

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"

1. *Правовые акты федеральных органов исполнительной власти*

Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112

Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р

Требования к размещению медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016 N 132н

1. *Нормативные правовые акты Ивановской области*

Закон Ивановской области от 25.02.2005 N 59-ОЗ "О социальном обслуживании граждан и социальной поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской области"

Закон Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ "О градостроительной деятельности на территории Ивановской области"

Закон Ивановской области от 14.05.2010 N 45-ОЗ "О физической культуре и спорте в Ивановской области"

Закон Ивановской области от 14.05.2010 N 45-ОЗ "О физической культуре и спорте в Ивановской области"

1. *Своды правил по проектированию и строительству (СП), строительные нормы и правила (СНиП)*

Свод правил "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", принятый постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.12.1999 N 94 (СП 30-102-99)

Строительные нормы и правила "Тепловые сети", принятые постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 24.06.2003 N 110 (СНиП 41-02-2003)

Свод правил "СНиП 2.09.04-87\* "Административные и бытовые здания", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 N 782 (СП 44.13330.2011)

Свод правил СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99\* "Строительная климатология", утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 275

Свод правил СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77\* "Защитные сооружения гражданской обороны", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.02.2014 N 59/пр

Свод правил "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.08.2016 N 602/пр (СП 256.1325800.2016, СП 31-110-2003)

СП 30.13330 "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 N 951/пр

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89\* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр

1. *Санитарные правила и нормы (СанПиН)*

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования" СанПиН 2.4.3.1186-03, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.01.2003

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.03.2011 N 23 "Об утверждении СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений"

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

1. *Методические и прочие документы*

Методические рекомендации по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.06.2016 N 358 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения"

Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования (утверждены Климовым А.А. 04.05.2016 N АК-15/02вн), направленные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.05.2016 N АК-950/02 "О методических рекомендациях"

Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2016 N 219 "Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности"

Методические рекомендации по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций, утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 N 586 "Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций"

Методические рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 N 934н "Об утверждении методических рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания"

Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденные распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 N Р-965

Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 № 526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»

Приложение 2

к местным нормативам

градостроительного проектирования

Шуйского муниципального района

Основные сокращения,

используемые в местных нормативах

градостроительного проектирования Шуйского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| ГорОПТ | городской общественный пассажирский транспорт |
| гор. | городской(ая), город |
| ед. изм. | единица измерения |
| ЕПСнорм | норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта |
| жит. | житель (жители) |
| кв. м | квадратный метр |
| лин. | линейный(ая) |
| мин. | минута |
| н.п. | населенный пункт |
| н.д. | нет данных |
| ОКН | объект культурного наследия |
| пеш. | пешеходный(ая) |
| пгт | поселок городского типа |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| сел. | сельский(ая) |
| СП | свод правил |
| трансп. | транспортный(ая) |
| тыс. | тысяча |
| чел. | человек |